**Key changes and files I have provided**

* Now require a **common design** for all colours, **not an individual design per colour** – so just one design/colour of the box
* Files provided:
  1. This word document
  2. PowerPoint with guide to text placement and some changes to placement of other things
  3. Photo to use on the box

**General Feedback on box design**

Timeline

Description automatically generated

|  |  |
| --- | --- |
| **#** | **Requirement/change** |
| 1 | Please help place **TM** symbol next to logo (Trade Mark) |
| 2 | Remove arrow and image of planks |
| 3 | Replace this photo with the one provided with this update |
| 4 | I have changed and shortened the wording for the instructions and now also need to display multiple languages, so you will need to reduce the size of the font to fit this so it looks more symmetrical – **see ppt I attached as an example** |

**Text placement requirements (important part and refer to the powepoint I have provided as a guide)**

* The text below needs to be placed on the box in the languages shown (English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese and Polish)
* Please place the flag corresponding to the language next to the text for **3-14 only**
* I’ve provided a PowerPoint as a guide to where the text could go. **The numbers on the PowerPoint correspond to the numbers in the table below**

| **#** | **English** | **French** | **German** | **Spanish** | **Italian** | **Portuguese** | **Polish** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Self-Adhesive Vinyl Planks | Planches auto-adhésives en vinyle | Selbstklebende Vinyl-Planken | Tablas de vinilo autoadhesivas | Tavole di vinile autoadesive | Placas de Vinil Auto-Adesivas | Samoprzylepne deski winyloweks |
| 2 | Installation Instructions | Instructions de pose | Installationsanleitung | Instrucciones de Instalación | Istruzioni per l'installazione | Instruções de Instalação | Instrukcja instalacji |
| 3 | * Easy to lay * Easy to clean * Water resistant * Ideal for Bathrooms and Kitchens * Suitable for general domestic use * Plank size 914mm x 152mm (36” x 6” approx.) * Pack coverage 5m2 (36 per planks pack) | * Facile à poser * Facile à nettoyer * Résistant à l'eau * Idéal pour les salles de bains et les cuisines * Convient à un usage domestique général * Dimensions des planches 914 mm x 152 mm (36" x 6" environ) * Couverture du paquet 5m2 (36 par paquet de planches) | * Leicht zu verlegen * Leicht zu reinigen * Wasserbeständig * Ideal für Bäder und Küchen * Geeignet für den allgemeinen Hausgebrauch * Dielengröße 914mm x 152mm (ca. 36" x 6") * Packungsgröße 5m2 (36 pro Dielenpackung) | * Fácil de colocar * Fácil de limpiar * Resistente al agua * Ideal para baños y cocinas * Adecuado para uso doméstico general * Tamaño de tabla 914mm x 152mm (36” x 6” aprox.) * Cobertura del paquete 5m2 (36 por paquete de tablas) | * Facile da installare * Facile da pulire * Resistente all'acqua * Ideale per bagni e cucine * Adatto per uso domestico generale * Dimensione della tavola 914 mm x 152 mm (36" x 6" circa) * Copertura del pacchetto 5m2 (36 per pacchetto di schede) | * Fácil de colocar * Fácil de limpar * Resistente à água * Ideal para Casas de Banho e Cozinhas * Adequado para uso doméstico geral * Tamanho da placa 914mm x 152mm (36" x 6" aprox.) * Cobertura da embalagem 5m2 (36 por embalagem de placas) | * Łatwe do układania * Łatwe do czyszczenia * Wodoodporne * Idealne do łazienek i kuchni * Odpowiednie do ogólnego użytku domowego * Rozmiar deski 914mm x 152mm (36" x 6" ok.) * Pokrycie opakowania 5m2 (36 na opakowanie desek) |
| 4 | Ambulabo premium Self Adhesive Vinyl premium floor planks are made from 100% virgin material and engineered to an exact specification. The planks are 1.8mm thick, with 0.07mm wear layer. They are easy to install and can be easily cut with a craft knife. The peel and stick function means less mess and no dust is created when installing. Made In China. | Les planches de sol Ambulabo premium auto-adhésives en vinyle sont fabriquées à partir de matériaux vierges à 100% et conçues selon des spécifications exactes. Les lames ont une épaisseur de 1,8 mm, avec une couche d'usure de 0,07 mm. Elles sont faciles à installer et peuvent être facilement découpées à l'aide d'un couteau de bricolage. La fonction de collage et décollage permet de réduire les dégâts et de supprimer la poussière lors de l'installation. Fabriqué en Chine. | Ambulabo premium Selbstklebende Vinyl-Premium-Bodendielen werden aus 100 % Neumaterial hergestellt und nach einer genauen Spezifikation gefertigt. Die Planken sind 1,8 mm dick, mit 0,07 mm Nutzschicht. Sie sind einfach zu verlegen und können leicht mit einem Cuttermesser geschnitten werden. Die "Peel and Stick"-Funktion bedeutet, dass bei der Verlegung weniger Schmutz und kein Staub entsteht. Hergestellt in China. | Las tablas de piso premium de vinilo autoadhesivo premium Ambulabo están hechos de material 100% virgen y diseñados con una especificación exacta. Los tablones tienen un grosor de 1.8mm y una capa de desgaste de 0.07mm. Son fáciles de colocar y pueden cortarse fácilmente con un cúter. La función de despegar y pegar significa menos desorden y no se crea polvo durante la instalación. Hecho en China | I pavimenti vinilici autoadesivi premium di Ambulabo sono realizzati con materiali vergini al 100% e progettati secondo specifiche precise. Le tavole hanno uno spessore di 1,8 mm, con uno strato di usura di 0,07 mm. Sono facili da installare e possono essere facilmente tagliati con un coltello da hobbista. La funzione colla e buccia aiuta a ridurre i danni e a rimuovere la polvere durante l'installazione. Prodotto in Cina. | As placas de pavimento Ambulabo premium de Vinyl Premium Auto-Adesivo são feitas com material 100% virgem e fabricadas com uma especificação exata. As placas têm 1,8mm de espessura, com uma camada de revestimento de 0,07mm. São fáceis de instalar e podem ser facilmente cortadas com uma faca artesanal. A função de descolar e colar significa menos confusão e que nenhum pó é criado durante a instalação. Fabricadas na China. | Samoprzylepne winylowe deski podłogowe premium Ambulabo są wykonane w 100% z materiału pierwotnego i zaprojektowane zgodnie z dokładną specyfikacją. Deski mają grubość 1,8 mm, z warstwą użytkową 0,07 mm. Są łatwe w montażu i można je łatwo przycinać za pomocą noża rzemieślniczego. Funkcja odklejania i przyklejania oznacza mniejszy bałagan i brak pyłu podczas instalacji. Made In China. |
| 5 | **Step 1 Tools:** Craft knife, Tape measure, Pencil, Right angle ruler, Long straight edge, Vacuum & Brush | **Étape 1 Outils:** Couteau de bricolage, mètre ruban, crayon, règle à angle droit, longue règle droite, aspirateur et pinceau. | **Schritt 1 Werkzeuge:** Bastelmesser, Maßband, Bleistift, rechtwinkliges Lineal, langes Lineal, Staubsauger & Bürste | **Paso 1 Herramientas:** Cúter, Cinta métrica, Lápiz, Regla de ángulo recto, Regla larga, Aspiradora y Cepillo | **Passo 1 Strumenti:** coltello artigianale, metro a nastro, matita, bordo dritto, bordo dritto lungo, aspirapolvere e pennello. | **Passo 1 Ferramentas:** Faca artesanal, Fita métrica, Lápis, Régua de ângulo reto, Bordo direito longo, Aspirador & Escova | **Krok 1 Narzędzia: Nóż rzemieślniczy, taśma miernicza, ołówek, linijka pod kątem prostym, długa prosta krawędź, odkurzacz i pędzel** |
| 6 | **Step 2 Acclimatize your planks:** Leave the planks in the room you are going to install them for 24-48 hours to acclimate. Your existing floor must be sound, dry and level. Prime your floor if needed. If you want to lay new planks over old ones, these must be firmly stuck down - otherwise, remove the. Do not to lay planks directly on floorboards, as the boards might start to show through and cause premature wear. | **Étape 2 Acclimatez vos planches:** Laissez les planches dans la pièce où vous allez les installer pendant 24 à 48 heures pour qu'elles s'acclimatent. Votre sol existant doit être sain, sec et de niveau. Préparez votre sol si nécessaire. Si vous souhaitez poser de nouvelles planches sur d'anciennes, celles-ci doivent être fermement collées - sinon, enlevez-les. Ne posez pas les planches directement sur les lattes du plancher, car celles-ci pourraient commencer à être visibles et provoquer une usure prématurée. | **Schritt 2 Akklimatisieren Sie Ihre Planken:** Lassen Sie die Dielen zur Akklimatisierung 24-48 Stunden in dem Raum liegen, in dem Sie sie verlegen wollen. Der vorhandene Boden muss fest, trocken und eben sein. Grundieren Sie Ihren Boden, falls erforderlich. Wenn Sie neue Dielen über alte verlegen wollen, müssen diese fest verklebt sein - andernfalls entfernen Sie sie. Verlegen Sie die Dielen nicht direkt auf den Dielen, da die Dielen durchscheinen und vorzeitigen Verschleiß verursachen könnten. | **Paso 2 Aclimatice sus tablas:** Deje las tablas en la habitación en la que van a instalarse por 24-48 horas para que se aclimaten. Su piso existente debe estar firme, seco y nivelado. Prepare su piso de ser necesario. Si quiere colocar tablones nuevos sobre los viejos, estos deben estar firmemente pegados hacia abajo de otro modo remuévalos. No coloque los tablones directamente sobre las tablas del piso ya que las tablas pueden comenzar a verse y causar un desgaste prematuro. | **Passo 2 Acclimatare le tavole:** lasciate le tavole nella stanza dove le installerete per 24-48 ore per acclimatarsi. Il vostro pavimento esistente deve essere sano, asciutto e livellato. Preparare il pavimento, se necessario. Se volete posare nuove tavole sopra quelle vecchie, queste devono essere saldamente incollate - se non lo sono, rimuovetele. Non posare le tavole direttamente sulle assi del pavimento, perché queste potrebbero iniziare a mostrare e causare un'usura prematura. | **Passo 2 Climatizar as suas placas:** Deixe as placas na sala onde vai instalá-las durante 24-48 horas para a climatização. O seu pavimento existente deve ser sólido, seco e nivelado. Prepare o seu pavimento, se necessário. Se quiser colocar novas placas sobre as velhas, estas devem ser firmemente coladas - caso contrário, retire-as. Não coloque as placas diretamente sobre o chão, pois o mesmo pode começar a aparecer e causar desgaste prematuro. | **Krok 2 Aklimatyzacja desek: Pozostaw deski w pomieszczeniu, w którym zamierzasz je zamontować na 24-48 godzin w celu aklimatyzacji. Istniejąca podłoga musi być solidna, sucha i równa. W razie potrzeby zagruntuj podłogę. Jeśli chcesz położyć nowe deski na stare, muszą one być mocno przyklejone - w przeciwnym razie usuń je. Nie należy kłaść desek bezpośrednio na deski podłogowe, ponieważ mogą one zacząć prześwitywać i spowodować przedwczesne zużycie.** |
| 7 | **Step 3 Planning your room:** Divide the room into 4 sections by drawing 2 perpendicular lines across the floor and use these lines as your guide to ensure you are laying the planks perfectly square. | **Étape 3 Planification de votre chambre:** Divisez la pièce en 4 sections en traçant 2 lignes perpendiculaires sur le sol et utilisez ces lignes comme guide pour vous assurer que vous posez les planches parfaitement d'équerre. | **Schritt 3 Planen Sie Ihren Raum:** Teilen Sie den Raum in 4 Abschnitte ein, indem Sie 2 senkrechte Linien über den Boden ziehen und diese Linien als Richtschnur verwenden, um sicherzustellen, dass Sie die Dielen perfekt rechtwinklig verlegen. | **Paso 3 Planifique su habitación:** Divida la habitación en 4 secciones dibujando 2 líneas perpendiculares a lo largo del piso y use estas lineas como guía para asegurarse de colocar los tablones perfectamente cuadrados. | **Passo 3 Pianificazione della stanza:** Dividi la stanza in 4 sezioni disegnando 2 linee perpendicolari sul pavimento e usa queste linee come guida per assicurarti di posare le tavole perfettamente quadrate. | **Passo 3 Planear a sua divisão:** Divida a divisão em 4 secções, desenhando 2 linhas perpendiculares ao longo do chão e use estas linhas como guia para se certificar de que está a colocar as placas perfeitamente alinhadas. | **Krok 3 Planowanie pokoju: Podziel pokój na 4 części, rysując 2 prostopadłe linie w poprzek podłogi i użyj tych linii jako przewodnika, aby upewnić się, że układasz deski idealnie prostopadle.** |
| 8 | **Step 4 Dry lay your planks:** Start at the centre line and dry-lay a row of planks from the line to one of the walls. When you reach the wall, check to see if you're left with a narrow gap. Try to avoid this, as a thin strip of plank at the skirting won't look great - and may not stick too well, either. To avoid such a narrow gap, move the starting line back the width of half a plank. Next, repeat the dry-laying from the start line in the opposite direction and then towards the other two walls. Adjust the start line as needed until there's a reasonable gap of about half a plank all-round the room. | **Étape 4 Pose à sec de vos planches:** Commencez par la ligne centrale et posez une rangée de planches à sec de la ligne à l'un des murs. Lorsque vous atteignez le mur, vérifiez qu'il ne reste pas un vide. Essayez de l'éviter, car une fine bande de planches au niveau de la plinthe ne sera pas très esthétique et risque de ne pas bien coller non plus. Pour éviter un espace aussi étroit, reculez la ligne de départ de la largeur d'une demi-planche. Ensuite, répétez la pose à sec à partir de la ligne de départ dans la direction opposée, puis vers les deux autres murs. Ajustez la ligne de départ si nécessaire jusqu'à ce qu'il y ait un espace raisonnable d'environ une demi-planche tout autour de la pièce. | **Schritt 4 Verlegen Sie Ihre Dielen trocken:** Beginnen Sie an der Mittellinie und verlegen Sie eine Dielenreihe trocken von der Linie zu einer der Wände. Wenn Sie die Wand erreichen, prüfen Sie, ob Sie eine schmale Lücke haben. Versuchen Sie, dies zu vermeiden, da ein dünner Dielenstreifen an der Sockelleiste nicht gut aussieht - und möglicherweise auch nicht gut haftet. Um eine solche schmale Lücke zu vermeiden, verschieben Sie die Startlinie um die Breite einer halben Diele nach hinten. Wiederholen Sie dann die Trockenverlegung von der Startlinie aus in die entgegengesetzte Richtung und dann in Richtung der anderen beiden Wände. Passen Sie die Startlinie nach Bedarf an, bis im ganzen Raum eine vernünftige Lücke von etwa einer halben Diele vorhanden ist. | **Paso 4 Coloque sus tablas en seco:** Comience en la línea central y coloque en seco una fila de tablas desde la línea hasta una de las paredes. Cuando llegue a la pared, verifique si queda un espacio estrecho. Trate de evitar esto, ya que una tira delgada en el zócalo no se verá bien y es posible que tampoco se adhiera muy bien. Para evitar un espacio tan estrecho, mueva la línea de partida hacía atrás, el ancho de medio tablón. Luego, repita el colocado al seco desde la línea de partida en la dirección opuesta y luego hacia las otras dos paredes. Ajuste la línea de partida según sea necesario hasta que haya un espacio razonable de al menos la mitad de una tabla alrededor de la habitación. | **Passo 4 Posare a secco le vostre tavole:** iniziate dalla linea centrale e posate a secco una fila di tavole dalla linea a una delle pareti. Quando raggiungi il muro, controlla che non ci sia uno spazio vuoto. Cercate di evitarlo, perché una striscia sottile di tavole sullo zoccolo non avrà un bell'aspetto e potrebbe anche non attaccarsi bene. Per evitare un divario così stretto, sposta la linea di partenza indietro di mezza tavola. Poi ripetere la posa a secco dalla linea di partenza nella direzione opposta, e poi verso le altre due pareti. Regolare la linea di partenza, se necessario, fino a che ci sia uno spazio ragionevole di circa mezza tavola intorno alla stanza. | **Passo 4 Seque coloque as suas placas:** Comece no centro da linha e coloque uma fila de placas a seco desde a linha até uma das paredes. Quando chegar à parede, verifique se existe um espaço estreito. Tente evitar isto, pois uma fina tira de placa no rodapé não parecerá muito bem - e pode não colar muito bem, também. Para evitar um espaço tão estreito, mova a linha de partida para trás a largura de meia placa. Em seguida, repita a colocação a seco da linha de partida na direção oposta e depois em direção às outras duas paredes. Ajuste a linha de partida conforme necessário até haver uma folga razoável de cerca de meia placa ao longo de toda a divisão. | **Krok 4 Układanie desek na sucho: Zacznij od linii środkowej i ułóż na sucho rząd desek od linii do jednej ze ścian. Gdy dojdziesz do ściany, sprawdź, czy nie pozostała wąska szczelina. Postaraj się tego uniknąć, ponieważ cienki pasek deski przy listwie przypodłogowej nie będzie wyglądał najlepiej - może też nie trzymać się zbyt dobrze. Aby uniknąć takiej wąskiej szczeliny, przesuń linię początkową do tyłu o szerokość połowy deski. Następnie powtórz układanie na sucho od linii startowej w przeciwnym kierunku, a potem w kierunku pozostałych dwóch ścian. Dopasuj linię startową w razie potrzeby, aż powstanie rozsądna szczelina o szerokości około pół deski w całym pomieszczeniu.** |
| 9 | **Step 5 Arrows on the backing paper:** Before laying the planks, ensure the arrows on the backing paper point in the same direction | **Étape 5 Flèches sur le papier support:** Avant de poser les planches, assurez-vous que les flèches sur le papier support sont orientées dans la même direction. | **Schritt 5 Pfeile auf dem Trägerpapier:** Achten Sie vor dem Verlegen der Dielen darauf, dass die Pfeile auf dem Trägerpapier in dieselbe Richtung zeigen. | **Paso 5 Flechas en el papel de respaldo:** Antes de colocar las tablas asegúrese de que las flechas en el papel de respaldo apunten en la misma dirección. | **Passo 5 Frecce sulla carta di supporto:** prima di posizionare le tavole, assicurati che le frecce sulla carta di supporto siano rivolte nella stessa direzione. | **Passo 5 Setas no papel de suporte:** Antes de colocar as placas, certifique-se de que as setas no papel de suporte apontam para a mesma direção | **Krok 5 Strzałki na papierze podkładowym: Przed układaniem desek należy zwrócić uwagę, aby strzałki na papierze podkładowym były skierowane w tym samym kierunku.** |
| 10 | **Step 6 Laying the first plank:** Peel the backing paper off the first plank and press its edge against the start line. Lower the rest of the plank onto the floor and press it down. | **Étape 6 Pose de la première planche:** Retirez le papier de protection de la première planche et appuyez son bord contre la ligne de départ. Abaissez le reste de la planche sur le sol et appuyez dessus. | **Schritt 6 Verlegen der ersten Diele:** Ziehen Sie das Trägerpapier von der ersten Diele ab und drücken Sie deren Kante gegen die Startlinie. Senken Sie das restliche Brett auf den Boden ab und drücken Sie es an. | **Paso 6 Coloque la primera tabla:** Retire el papel de respaldo de la primera tabla y presione su borde contra la línea de partida. Baje el resto de la tabla al suelo y presiónela hacia abajo. | **Passo 6 Posare la prima tavola:** Rimuovere la carta protettiva dalla prima tavola e premere il suo bordo contro la linea di partenza. Abbassare il resto della tavola a terra e premerla. | **Passo 6 Colocar a primeira placa:** Retire o papel de suporte da primeira placa e pressione a sua borda contra a linha de partida. Baixe o resto da placa para o chão e pressione-a para baixo. | **Krok 6 Układanie pierwszej deski: Odklej papier podkładowy z pierwszej deski i dociśnij jej krawędź do linii startu. Pozostałą część deski należy opuścić na podłogę i docisnąć.** |
| 11 | **Step 7 Laying the remaining planks:** Continue positioning the planks until you've covered half the room (except for the gaps at the skirting) then do the other half. Position all the whole planks before filling in the gaps at the edges and tackling the areas that have fittings. | **Étape 7 Pose des planches restantes:** Continuez à positionner les planches jusqu'à ce que vous ayez couvert la moitié de la pièce (à l'exception des espaces au niveau des plinthes) puis faites l'autre moitié. Positionnez toutes les planches entières avant de combler les espaces sur les bords et de vous attaquer aux zones de raccords. | **Schritt 7 Verlegen der restlichen Dielen:** Fahren Sie mit der Positionierung der Dielen fort, bis Sie die Hälfte des Raums abgedeckt haben (mit Ausnahme der Lücken an den Sockelleisten) und machen Sie dann die andere Hälfte. Positionieren Sie alle ganzen Dielen, bevor Sie die Lücken an den Rändern auffüllen und die Bereiche mit Beschlägen in Angriff nehmen. | **Paso 7 Coloque los tablones restantes:** Continúe posicionando las tablas hasta que haya cubierto la mitad de la habitación (excepto por los huecos en el zócalo) y luego realice la otra mitad. Posicione todas las tablas antes de rellenar los espacios en los bordes y aborde las áreas que tienen accesorios. | **Passo 7 Posa delle tavole rimanenti:** Continuate a posizionare le tavole fino a coprire la metà della stanza (eccetto gli spazi vuoti sui battiscopa) e poi fate l'altra metà. Posizionare tutte le tavole nella loro interezza prima di riempire gli spazi vuoti ai bordi e affrontare le zone di collegamento. | **Passo 7 Colocação das restantes placas:** Continue a posicionar as placas até ter coberto metade da divisão (exceto as lacunas no rodapé) e depois faça a outra metade. Posicione todas as placas inteiras antes de preencher os espaços vazios nas extremidades e atacar as áreas que têm encaixes. | **Krok 7 Układanie pozostałych desek: Kontynuuj ustawianie desek, aż pokryjesz połowę pomieszczenia (z wyjątkiem szczelin przy listwach przypodłogowych), a następnie wykonaj drugą połowę. Przed wypełnieniem szczelin na krawędziach i zajęciem się miejscami, w których występują okucia, należy ułożyć wszystkie całe deski.** |
| 12 | **Step 8 Cutting the planks:** To cut the planks for the gaps at the skirting, place the plank to be cut exactly on top of the last full plank. Put another plank on top, with its edge touching the wall. Then use a pencil to mark along the edge of the top plank on the face of the planks below.. Put the marked planks on an old piece of board. Place a straightedge along the marked line and cut part-way through the planks with a craft knife. | **Étape 8 Découpage des planches:** Pour découper les planches pour les espaces au niveau de la plinthe, placez la planche à découper exactement sur la dernière planche pleine. Placez une autre planche par-dessus, en veillant à ce que son bord touche le mur. Ensuite, à l'aide d'un crayon, marquez le bord de la planche supérieure sur la face des planches du dessous... Posez les planches marquées sur un vieux morceau de planche. Placez une règle le long de la ligne marquée et coupez les planches à mi-chemin avec un couteau de bricolage. | **Schritt 8 Schneiden der Bretter:** Um die Dielen für die Fugen an der Sockelleiste zu schneiden, legen Sie die zu schneidende Diele genau auf die letzte volle Diele. Legen Sie eine weitere Diele darauf, die mit ihrer Kante die Wand berührt. Markieren Sie dann mit einem Bleistift entlang der Kante der obersten Diele auf der Fläche der darunter liegenden Dielen. Legen Sie die markierten Dielen auf ein altes Stück Brett. Legen Sie ein Lineal entlang der markierten Linie und schneiden Sie mit einem Bastelmesser einen Teil der Dielen durch. | **Paso 8 Corte las tablas:** Para cortar las tablas para los espacios en el zócalo, coloque la tabla a ser cortada encima del último tablón completo. Coloque otra tabla encima, con su borde tocando la pared. Luego utilice un lápiz para marcar a lo largo de la tabla superior en la cara de las tablas de abajo. Coloque las tablas marcadas en una vieja tabla. Coloque una regla a lo largo de la línea marcada y corte parcialmente a través de las tablas con un cúter. | **Fase 8 Tagliare le tavole:** per tagliare le tavole per gli spazi dello zoccolo, posizionare il tagliere esattamente sull'ultima tavola piena. Mettete un'altra tavola sopra, facendo in modo che il suo bordo tocchi il muro. Poi, con una matita, segnate il bordo della tavola superiore sulla faccia delle tavole sottostanti... Posizionare le tavole segnate su un vecchio pezzo di tavola. Mettete un righello lungo la linea segnata e tagliate le tavole a metà con un coltello artigianale. | **Passo 8 Cortar as placas:** Para cortar as placas para as lacunas no rodapé, coloque a placa a ser cortada exatamente em cima da última placa completa. Coloque outra placa em cima, com a sua borda a tocar a parede. Em seguida, utilize um lápis para marcar ao longo da borda da placa superior na face das placas abaixo. Coloque as placas marcadas sobre um velho pedaço de placa. Coloque uma extremidade reta ao longo da linha marcada e corte parcialmente através das placas. | **Krok 8 Przycinanie desek: Aby przyciąć deski na szczeliny przy listwach przypodłogowych, umieść deskę przeznaczoną do przycięcia dokładnie na ostatniej pełnej desce. Kolejną deskę należy położyć na wierzchu, tak aby jej krawędź dotykała ściany. Następnie zaznacz ołówkiem wzdłuż krawędzi górnej deski na powierzchni desek poniżej. Połóż zaznaczone deski na starym kawałku deski. Umieść linijkę wzdłuż zaznaczonej linii i przetnij deski w połowie ich długości za pomocą noża rzemieślniczego.** |
| 13 | **Step 9 Breaking the cut plank:** Break the plank by bending it at the cut line until it snaps. | **Étape 9 Cassage de la planche coupée:** Cassez la planche en la pliant au niveau de la ligne de coupe jusqu'à ce qu'elle se casse. | **Schritt 9 Brechen Sie die geschnittene Diele:** Brechen Sie die Diele, indem Sie sie an der Schnittlinie biegen, bis sie einrastet. | **Paso 9 Rompa la tabla cortada:** Rompa la tabla doblándola en la línea de corte hasta que se rompa. | **Passo 9 Rompere la tavola tagliata:** rompere la tavola piegandola sulla linea di taglio fino a quando non si rompe. | **Passo 9 Quebrar a placa de corte:** Quebre a placa dobrando-a na linha de corte até que ela ceda. | **Krok 9 Złamanie przeciętej deski: Złam deskę, zginając ją w miejscu cięcia, aż do momentu, gdy pęknie.** |
| 14 | **Step 10 Laying the cut planks:** With the backing paper still on, check that the cut plank will fit into the gap without being forced. Then remove the backing paper and stick it in place. Repeat the marking and cutting process all the way around the edge of the floor. | **Étape 10 Pose des planches coupées:** Avec le papier de protection toujours en place, vérifiez que la planche coupée s'insère dans l'espace sans être forcée. Retirez ensuite le papier de protection et collez-la en place. Répétez le processus de marquage et de découpe sur tout le pourtour du plancher. | **Schritt 10 Verlegen der zugeschnittenen Dielen:** Prüfen Sie bei noch aufgeklebtem Trägerpapier, ob die zugeschnittene Diele ohne Zwang in die Lücke passt. Entfernen Sie dann das Trägerpapier und kleben Sie es fest. Wiederholen Sie den Markierungs- und Schneidevorgang rund um die Kante des Bodens. | **Paso 10 Coloque las tablas cortadas:** Con el papel de repuesto todavía puesto, verifique que la tabla cortada encaje en el espacio sin que este se fuerce. Luego retire el papel de respaldo y péguelo en su lugar. Repita el proceso de marcado y cortado por todo el borde del piso. | **Passo 10 Installare le tavole tagliate:** con la carta protettiva ancora al suo posto, controllare che la tavola tagliata si inserisca nello spazio senza essere forzata. Poi rimuovi la carta protettiva e incollala al suo posto. Ripetere il processo di marcatura e taglio su tutto il pavimento. | **Passo 10 Colocar as placas cortadas:** Com o papel de suporte ainda colocado, verifique se a placa cortada encaixa na fenda sem ser forçada. Em seguida, remova o papel de suporte e coloque-a no lugar. Repita o processo de marcação e corte em volta de todo o bordo do chão. | **Krok 10 Układanie przyciętych desek: Przy wciąż założonym papierze podkładowym sprawdź, czy przycięta deska zmieści się w szczelinie bez użycia siły. Następnie należy usunąć papier podkładowy i przykleić deskę na miejsce. Powtórz proces zaznaczania i przycinania na całej długości krawędzi podłogi.** |
| 15 | Henosis Sourcing Solutions (UK) Limited  Triune Court  Monks Cross Drive  York  North Yorkshire  United Kingdom  YO32 9GZ  Email: customercare@ambulabo.com | Not needed | Not needed | Not needed |  | Not needed | Not needed |